<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="337L">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G5LE">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V ADC, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="D-10">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="discrete">
<description>Discrete devices (Antenna, Arrrester, Thermistor)</description>
<packages>
<package name="RS-2,5">
<description>&lt;b&gt;Resistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="con-lstb" package="MA03-1" value=""/>
<element name="E$2" library="con-wago-500" package="W237-102" value=""/>
<element name="E$8" library="v-reg" package="337L" value=""/>
<element name="E$5" library="relay" package="G5LE" value=""/>
<element name="E$3" library="con-wago-500" package="W237-102" value=""/>
<element name="E$4" library="diode" package="D-10" value=""/>
<element name="E$6" library="diode" package="D-10" value=""/>
<element name="E$7" library="discrete" package="RS-2,5" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$8" pad="ADJ"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$8" pad="IN"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$1" pad="3"/>
<contactref element="E$4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
<contactref element="E$7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
