<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="42" x2="0" y2="79" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="79" x2="23" y2="79" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="79" x2="23" y2="42" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="42" x2="0" y2="42" width="0.254" layer="20"/>
<text></text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>R</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>Ugi 2012</text>
<hole x="21.082" y="76.962" drill="1.5"/>
<hole x="2.032" y="43.942" drill="1.5"/>
<hole x="21.082" y="43.942" drill="1.5"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>11</text>
<text>0</text>
<text>6</text>
<text>On</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="UgiLib">
<packages>
<package name="255SB">
<description>&lt;b&gt;SLIDING SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 11G810</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,17/1,2">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP7" library="pinhead" package="2X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="atmel" package="DIL08" value="TINY13-20PU">
<attribute name="OC_NEWARK" value="96K6521"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY13-20PU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171550"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S3" library="UgiLib" package="255SB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="3,17/1,2" value="WIREPAD3,17/1,2"/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="3,17/1,2" value="WIREPAD3,17/1,2"/>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TGND">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="P$2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T5V">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="T1">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="JP7" pad="5"/>
<contactref element="JP7" pad="8"/>
<contactref element="JP7" pad="20"/>
<contactref element="JP7" pad="17"/>
</signal>
<signal name="T0">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="16"/>
<contactref element="JP7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="JP7" pad="9"/>
<contactref element="JP7" pad="12"/>
<contactref element="JP7" pad="21"/>
<contactref element="JP7" pad="24"/>
</signal>
<signal name="T3">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="14"/>
<contactref element="JP7" pad="18"/>
<contactref element="JP7" pad="22"/>
<contactref element="JP7" pad="23"/>
<contactref element="JP7" pad="19"/>
<contactref element="JP7" pad="15"/>
</signal>
<signal name="T4">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="6"/>
<contactref element="JP7" pad="10"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="7"/>
<contactref element="JP7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="T5V2">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
