<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>12</text>
<text>11</text>
<text>10</text>
<text>13</text>
<text>RAW</text>
<text>9</text>
<text>8</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>GND</text>
<text>RST</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>DTR</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="FONA 808">
<packages>
<package name="FONA808">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-clone">
<description>Arduino Clone pinheaders
By cl@xganon.com
http://www.xganon.com</description>
<packages>
<package name="ABK-PRO-MINI">
<description>ABK-PRO-MINI</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-garry">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;a href="www.mpe-connector.de"&gt;Menufacturer&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="332-02">
<description>&lt;b&gt;2 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="FONA 808" package="FONA808" value=""/>
<element name="E$2" library="Arduino-clone" package="ABK-PRO-MINI" value=""/>
<element name="BATT+-" library="con-garry" package="332-02" value=""/>
<element name="CRGN+-" library="con-garry" package="332-02" value=""/>
<element name="E$3" library="eagle-ltspice" package="R1206" value=""/>
<element name="E$4" library="eagle-ltspice" package="R1206" value=""/>
<element name="E$6" library="eagle-ltspice" package="R1206" value=""/>
<element name="VIB+-" library="con-garry" package="332-02" value=""/>
<element name="HALL" library="linear" package="TO92" value=""/>
<element name="E$5" library="eagle-ltspice" package="R1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$22">
<contactref element="E$2" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="E$2" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$2" pad="D3"/>
<contactref element="E$1" pad="P$10"/>
<contactref element="E$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$1" pad="P$3"/>
<contactref element="E$2" pad="A6"/>
<contactref element="E$1" pad="P$9"/>
<contactref element="VIB+-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$1" pad="P$2"/>
<contactref element="BATT+-" pad="2"/>
<contactref element="E$2" pad="RAW"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="BATT+-" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="TX0-1"/>
<contactref element="CRGN+-" pad="1"/>
<contactref element="E$3" pad="1"/>
<contactref element="E$4" pad="1"/>
<contactref element="E$6" pad="1"/>
<contactref element="HALL" pad="2"/>
<contactref element="E$2" pad="DTR"/>
<contactref element="E$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="CRGN+-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$2" pad="D9"/>
<contactref element="E$2" pad="D4"/>
<contactref element="E$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$2" pad="D12"/>
<contactref element="E$2" pad="D13"/>
<contactref element="E$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$2" pad="D6"/>
<contactref element="E$2" pad="D7"/>
<contactref element="E$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$2" pad="D11"/>
<contactref element="VIB+-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$2" pad="RX1-1"/>
<contactref element="E$1" pad="P$4"/>
<contactref element="HALL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="HALL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E$2" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="S$14">
</signal>
<signal name="S$16">
</signal>
<signal name="S$17">
</signal>
<signal name="S$19">
</signal>
<signal name="S$21">
</signal>
<signal name="S$23">
</signal>
<signal name="S$24">
</signal>
<signal name="S$25">
</signal>
<signal name="S$26">
</signal>
<signal name="S$27">
</signal>
<signal name="S$28">
</signal>
<signal name="S$29">
</signal>
<signal name="S$30">
</signal>
<signal name="S$31">
</signal>
<signal name="S$32">
</signal>
<signal name="S$33">
</signal>
<signal name="S$34">
</signal>
<signal name="S$35">
</signal>
<signal name="S$36">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
