<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="21.59" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.59" x2="2.54" y2="24.13" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="24.13" x2="38.1" y2="24.13" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="24.13" x2="40.64" y2="21.59" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="40.64" y1="21.59" x2="40.64" y2="2.54" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="2.54" x2="38.1" y2="0" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="38.1" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="CR2032-THRU">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="adafruit" package="CR2032-THRU" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
