<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="25.4" x2="101.27" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.27" y1="25.4" x2="101.27" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.27" y1="80" x2="8.89" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="80" x2="8.89" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<hole x="12.7" y="77.47" drill="3.2"/>
<hole x="97.79" y="77.47" drill="3.2"/>
<hole x="97.79" y="27.94" drill="3.2"/>
<hole x="12.7" y="27.94" drill="3.2"/>
<text>Tomi Malkki 2016</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X15">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X15" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X15" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="2,54/1,0" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R5" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R6" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R7" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R8" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
</element>
<element name="S3" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
</element>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
</element>
<element name="S5" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
</element>
<element name="S6" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SWSTART">
<contactref element="S6" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SWREC">
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SW4">
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SW3">
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RECLED">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="STARTLED">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S6" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="POT">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SERVO1">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SERVO2">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SERVO3">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SERVO4">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
