<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2081">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 8 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232081_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-net">
<description>&lt;b&gt;Generic Resistor Networks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RN-9">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL14" value="7414N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL14" value="7414N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="74xx-us" package="DIL14" value="7432N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="74xx-us" package="DIL14" value="7432N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="74xx-eu" package="DIL20" value="74AC534N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2081" value="22-23-2081">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2081"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1756826"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01C7592"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2081" value="22-23-2081">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2081"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1756826"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01C7592"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-net" package="RN-9" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
